**príloha č. 2 ku kúpnej zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovaru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov zariadenia** |  | **Minimálne požadované parametre** | **Doplní Predávajúci** |
| **6.2.1 Minibus****úžitkové vozidlo** za účelom prepravy osôb | Úžitkové vozidlo za účelom prepravy osôb s príslušenstvom pre realizáciu edukácie v teréne  | Zdvihový objem minimálne 1900 cm3 |  |
| Palivo nafta |  |
| Prevodovka manuálna |  |
| Výkon motora minimálne 110 kW |  |
| Euro norma minimálne EURO6  |  |
| Emisia CO2 maximálne 210 (g/km) |  |
| Kombinovaná spotreba maximálne 8 litrov  |  |
| Maximálna vonkajšia dĺžka vozidla 5.400mm |  |
| Minimálny oficiálny počet miest na sedenie spolu s vodičom 9 |  |
| Minimálna požadovaná výbava vozidla | ABS - protilbokovací systém, ktorý kontroluje v automobile činnosť brzdnej sústavy |  |
| EBD - elektronické rozdeľovanie brzdnej sily |  |
| Systém sledovania tlaku v pneumatikách |  |
| ESC - systém elektronickej stabilizačnej kontroly |  |
| Airbag vodiča a spolujazdca  |  |
| Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním  |  |
| Elektronické ovládanie predných okien  |  |
| Elektronické ovládanie spätných zrkadiel  |  |
| Elektronické vyhrievanie spätných zrkadiel |  |
| Gumové koberčeky vo vozidle pre všetky rady sedadiel  |  |
| Manuálna klimatizácia vpredu aj vzadu s oddeleným ovládaním  |  |
| Zosilnené kúrenie pre prednú časť vozidla  |  |
| Kúrenie pre zadnú časť vozidla s oddeleným ovládaním  |  |
| Lakťové opierky na zadných sedadlách  |  |
| Zadné parkovacie senzory  |  |
| Hmlové svetlomety  |  |
| Dažďový senzor  |  |
| Svetelný senzor  |  |
| Ťažné zariadenie  |  |
| Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca pre možnosti nástup/výstup ostatných členov posádky |  |
| Tempomat |  |
| Garančná a servisná starostlivosť po dobu minimálne 4 rokov alebo minimálne 150.000 km podľa programu údržby výrobcu |  |
| Sada zimných pneumatík  |  |
| Zákonom stanovená povinná základná výbava vozidla minimálne v rozsahu  | Lekárnička  |  |
| Ťažné lano  |  |
| Výstražný trojuholník |  |
| Výstražná vesta  |  |
| **6.2.2 Inverter** | Konvertovanie 12V na 220 V |  |
| Možnosť pripojenia minimálne dvoch spotrebičov naraz (napr. notebooku a TV) |  |
| **6.2.3 Televízor**  | Uhlopriečka minimálne 120 cm  |  |
| Minimálne 2x USB port |  |
| Minimálne HDMI 2x port |  |
| LAN / Ethernet port |  |
| Rozlíšenie minimálne  4K  |  |
| Diaľkové ovládanie zariadenia |  |

Ako predávajúci/dodávateľ svojim podpisom vyjadrujem spôsobilosť naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom zadaných kupujúcim pre účely plnenia zmluvy podľa podmienok prieskumu trhu(zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní), na základe ktorých sa uzatvára táto kúpna zmluva.

V .......................... , dňa ............................ V Rešici, dňa ....................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predávajúci: Kupujúci: **Obec Rešica**

Zastúpený: Zastúpený: Ing. František Bodnár, starosta obce